- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Chapitre 12: La programmation avec mBlock

Mode :

- Cours

Menu :

- Chapitre 12: La programmation avec mBlock.
  - Accueil du chapitre :
  - Leçon 1 : La découverte de mBlock
    - Accueil de la leçon :
    - Situation de déclenchement
    - 1. La découverte de l'interface mBlock
    - 2. Le téléversement d'un programme sur la carte Arduino.
      - 2.1 Document : mode opératoire
      - 2.1 Document : mode opératoire (suite)
      - 2.1 Document : mode opératoire (suite)
      - 2.2 Activité : téléverser un programme.
      - À retenir
    - Synthèse
  - Leçon 2 : La programmation avec mBlock.
  - TP : programmer avec mBlock

Contenu :

## 2.1 Document : mode opératoire (suite)

### Étape 3 Implanter un programme mBlock dans le robot mBot.

1. Cliquer sur le block "mBot – générer le code " du groupe d'instruction Pilotage pour activer l'implantation du programme.

2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquer sur l'icône "téléverser dans l'Arduino". Le programme que vous avez écrit ou chargé est implanté dans le robot mBot.

3. Déconnecter le robot du câble USB. Éteindre puis allumer le robot et vérifier son comportement

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |