- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# Manuel Numérique de Mathématiques Informatique Première L

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Auteurs
- FICHES TICE
- Proportions et évolutions
- Statistiques
- Fonctions
- Perspectives parallèles
  - Introduction
  - Diagnostic
  - Cours et Application
    - Partie 1
    - Partie 2
    - Partie 3
      - Perspective axonométrique
      - Sections simples d'un solide
      - 2ième cas
      - Patron d'un solide
      - Construction
      - construction
  - Faire le point
  - Exercices
- Suites numériques
- Arithmétiques
- Corrigés des exercices et Rappels de seconde

Contenu :

## Construction

### Construire un arrangement de cubes en perspective axonométrique

On considère la représentation d'un assemblage de cubes en perspective axonométrique. Les chiffres indiquent le nombre de cubes superposés. Cet assemblage est composé de 13 cubes. |

### Construire la section simple d'un cube.

ABCDEFGH un cube d'arête 5 cm. J est le milieu de segment [FG]. I est le point du segment [EF] tel que EI = 3 cm et K est le point du segment [CG] tel que GC = 1cm. Placer le point Là l'intersection des droites (BC) et (JK). L appartient à la fois au plan (BFG) et au plan (ABC). Le segment [IJ] appartient au plan parallèle au plan (ABC). Construire la droite D passant par le point L et parallèle à la droite (IJ). Placer le point M à l'intersection les droites (D) et (DC) et le point N à l'intersection les droites (D) et (AD). Construire la droite D' passant par le point N et parallèle àla droite (JK). Puis placer le point R à l'intersection des droites (D') et (AE). La section du cube par le plan (IJK) est l'hexagone IJKMNR. |

Chap4_cour_p73_Cube_section.g3w

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |